**Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на актива** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики** |
| **1.** | **Дозаторна машина** | **1 бр.** | Термо бъркалка за нагряване и хомогенизиране на смолата преди зареждане в дозиращия блок.  Резервоар за дегазатор max70 lt за увеличаване на мощността на машината.  Дозиращ модул с двоен резервоар, с електромеханични помпи, способни да извършват обезгазяване, смесване и дозиране на продукта.  Термокожух за нагряване на резервоар за смола.  Цялостна отоплителна система за тръба за смола, от резервоар до смесител.  Вакуумни резервоари за непрекъснато действие  Система с обемна помпа  Интерфейс  Статичен миксер |
| **Допълнителни технически характеристики и функционалности** |
| * XYZ глава за автоматично дозиране на готова смес * Ръчен пистолет за дозиране * Програмиране и автоматично изпълнение на процедура с няколко цикъла и няколко обекта |

**2. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:**

**1. Време за реакция при установяване на проблем (в часове) – времето за реакция е определено като интервала от време между подаване на сигнал за проблем и пристигане на екип на доставчика на място на изпълнение на договора за доставка. Мин: ≥ 6 час**

**Макс.: ≤24 часа**

***Предложения, които са за срок по-малък от 6 час и повече от 24 часа ще бъдат отстранявани от оценка.***

**2. Срок за отстраняване на повредата (в часове): Мин: ≥12 часа и Макс: ≤48 часа**

***Предложения, които са за срок по-малък от 12 часа и повече от 48 часа ще бъдат отстранявани от оценка.***

**3. Срок на гаранцията (в месеци): Мин: ≥12 месеца и Макс: ≤ 60 месеца**

***Предложения, които са за срок по-малък от 12 месеца и повече от 60 месеца ще бъдат отстранявани от оценка.***

**4. Срок за изпълнение:**

**Дозаторна машина 1 бр. – до 150 дни от подписване на договор,** но не по-късно от крайния срок за изпълнение на Договора за финансиране – **10.04.2024 г.**