**ПОЯСНЕНИЕ**

В проекта на Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет (строителство/СМР) „**Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии“** по отношение на изискването за посещение на място и извършване на оглед преди представяне на офертаса посочени следните задължителни документи за представяне преди допускане до оглед:

1. Документ, упълномощаващ приносителя да извършва оглед от името на кандидата и да подпише протокола за извършен оглед, в случай че не е законен представител на организацията кандидат;

2. Документ, удостоверяващ професионалната квалификация на представителя/ите с посочен номер за регистрация в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР;

3. Удостоверение за придобита пета квалификационна група по безопасност при работа с електрически уредби и мрежи (над 1000V).

Изискването за представяне на документите по точки 2 и 3 преди допускането на Изискването за представяне на документите по точки 2 и 3 преди допускането на представител/и на кандидата за извършване на оглед е от голямо значение, защото експертът/ите от страна на кандидата трябва да имат съответната квалификация и специфични технически познания в сферата на електрическите инсталации и мрежи, за да могат да работят при спазване на всички мерки за безопасност при работа с електричество по време на огледа на нашето главно разпределително електрическо табло, което е под високо напрежение и захранва цялата мощност на консуматорите включени в електрическата система на фирмата, без това да навреди на извършващия огледа, на наши служители, на производственото оборудване или на имущество на фирма „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД.

Предварителният оглед ще даде възможност на всеки кандидат да се запознае със спецификите на трасето и спецификите електрическо захранване на компанията. Това ще спомогне за по- добра подготовка на кандидатите при оформяне на тяхното предложение.

Тази специфична квалификация и технически познания в сферата на електрическите инсталации и мрежи е от изключително важно значение за определяне с точност на кабелните трасета и точките на свързване на планираната за изграждане фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии към главното разпределително табло (ГРТ) на съществуващата в момента електрическа система в предприятието, така че да представят максимално точно в офертата си вида и количествата на материалите за изграждане на ФвЕЦ, тъй като в публичната покана са посочени минимално изискуемите материали по предварителното проектно решение за изграждане. Предварителния оглед, както и СМР трябва да се изпълняват от технически правоспособни лица при стриктно съблюдаване на правилата за безопасна работа с електрически уредби и мрежи (над 1000V) и правилата за беозопасност по ЗБУТ с ползване на задължителните лични предпазни средства за безопасност при работа с електрически съоръжения.