## ДО

**ЕЛЕКТРОСТАРТ** АД

## (Краен получател - наименование)

**Гр. Вършец, ул. Република 2**

(Адрес на крайния получател)

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

**“Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии”**

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**“Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии”**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни, считано от датата на изпратено уведомление за техническа готовност за приемане на актива от страна на Възложителя.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **ЕЛЕКТРОСТАРТ АД**  (*наименование на крайния получател*) | **Предложение на кандидата**  *Марка/модел/производител/тех-нически характеристики* | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:  **Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии**  **Задължителни минимални технически характеристики:**  Инсталирана мощност (в kW) на изградената фотоволтаична система за собствено потребление 199.1 kW.  Общ капацитет на локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) е 204.8kWh - 40 броя батерии по 6kWh, като използваемата мощност е 5.12kWh на всяка батерия.  **Фотоволтаични системи:**  **1/ Фотоволтаични модули:**   * Ефективност на модула ≥ 20%; * Продуктова гаранция ≥ 12 години; * Деградация първа година ≤ 3%; * Линейна деградация за: * еднолицеви модули ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години; * двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години.   **2/ Инвертор/и** **за фотоволтаичния модул:**  Допустими системи за финансиране са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори.   * Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96%; * Смущения от хармоници (THD) ≤ 5%; * Входно напрежение от ФВ стрингове: ≤ 1500 VDC; * Продуктова гаранция ≥ 10 години; * Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система; * Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор.   **3/ Системи за съхранение (акумулаторни батерии):**   * Оперативна работна температура: 0-45°С на околната среда; * Продуктова гаранция ≥ 5 години; * Гаранция за производителност: ≥ 10 години.   **4/ Инвертор за система за съхранение:**   * Продуктова гаранция ≥ 10 години.   **5/ Конструкция:**   * Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция. * Продуктова гаранция ≥ 10 години.   **Допълнителни технически характеристики, подлежащи на оценка по приложената Методика за оценка на оферти**:   * Предоставяне на конструкция за съхранение на батериите за срока на гаранция на съоръженията (батерии + инвертори + фотоволтаични модули). * Предоставяне на софтуер за контрол, мониторинг и отчитане на работата на инверторите, през безплатна за Възложителя облачна услуга, за период от минимум 10 години.   **Оферти, които не могат да покрият която и да е от минималните технически характеристики по задание ще бъдат отхвърлени.** |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):  **Условия на гаранционен сервиз:**  **1. Време за реакция при установяване на проблем (в часове) – времето за реакция е определено като интервала от време между подаване на сигнал за проблем и пристигане на екип на доставчика на място на изпълнение на договора за доставка. Мин: ≥ 2 час и Макс.: ≤12 часа**  **Предложения, които са за срок по-малък от 2 часа и повече от 12 часа ще бъдат отстранявани от оценка.**  **2. Срок за отстраняване на повредата (в часове): Мин: ≥4 часа и Макс: ≤24 часа**  **Предложения, които са за срок по-малък от 4 часа и повече от 24 часа ще бъдат отстранявани от оценка.**  **3. Гаранционен срок на елементи от системата**  ***Гаранционен срок на инвертор/и за фотоволтаичния модул***  ***Мин: ≥ 120 месеца***  ***Макс: ≤ 144 месеца***  **Предложения, които са за срок по-малък от 120 месеца и повече от 144 месеца ще бъдат отстранявани от оценка.**  ***Система за съхранение (акумулаторни батерии)***  ***Мин: ≥ 60 месеца***  ***Макс: ≤ 120 месеца***  **Предложения, които са за срок по-малък от 60 месеца и повече от 120 месеца ще бъдат отстранявани от оценка.**  ***Инвертор за система за съхранение***  ***Мин: ≥ 120 месеца***  ***Макс: ≤ 144 месеца***  **Предложения, които са за срок по-малък от 120 месеца и повече от 144 месеца ще бъдат отстранявани от оценка.** |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):   1. **Активите следва да имат СЕ маркировка и Декларация за съответствие от производител/вносител (основание за допускане на европейския пазар).** 2. **Изпълнителят следва да предостави техническа документация и ръководство за експлоатация на български или английски език.** |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  **Неприложимо** |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация :  **Доставчикът трябва да извърши безплатно обучение на персонала на Възложителя за нормална експлоатация на оборудването при спазване условията за безопасност.** |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо)**.**  **Неприложимо** |  |  |
| Други: **Всички активи следва да бъдат нови и неупотребявани** |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Плащането ще се извършва съгласно конкретните условия на договора за СМР по следния начин:

- 25% (авансово) от общата стойност на съответния договор платими до 5 календарни дни след подписване на договора и издадена фактура.

- 25% (междинно) от общата стойност на съответния договор платими до 5 календарни дни след уведомление за доставка и издадена фактура.

- 50% (окончателно) от общата стойност на съответния договор за доставка, платими до 15 календарни дни след монтаж, инсталация, обучение, проби и въвеждане в експлоатация на инсталацията и подписване на приемо-предавателен протокол, срещу издаване на проформа фактура/фактура за актива.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)